**Сравнить характеристики**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Серия | ЭКОНОМ | СТАНДАРТ | ПРЕМИУМ |
| Профиль | KNIPPING 58 | KBE 58 | KBE 70 |
| Количество камер  | 3 | 3 | 5 |
| Стеклопакет базовая комплектация | Однокамерный 24мм | Двухкамерный 32мм | Двухкамерный 40мм |
| Стеклопакет дополнительно  | - | Энергосберегающее стекло | Энергосберегающее стеклоМультифункциональное стекло |
| Фурнитура базовая комплектация | ACCADO (Турция) | ACCADO (Турция) | MACO (Австрия)SIEGENIA (Германия)Микролифт, блокиратор ошибочного открывания, функция микропроветривания |
| Технология greenlein (без свинца)  |  |  |  |
| Тепло- и звукоизоляция | средняя | средняя | высокая |
| Возможность ламинации  | - |  |  |
| Область применения | * остекление балконов и лоджий
* хоз. постройки
* производственные помещения
* перегородки
* дачные дома, бани, веранды
 | * квартиры
* загородные дома
* производственные, офисные помещения
* учебные и медицинские учреждения
 | * коттеджи
* квартиры
* частные дома
 |