**Сравнить характеристики**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Серия | ЭКОНОМ | СТАНДАРТ | ПРЕМИУМ |
| Профиль | KNIPPING 58 | KBE 58 | KBE 70 |
| Количество камер | 3 | 3 | 5 |
| Стеклопакет  базовая комплектация | Однокамерный 24мм | Двухкамерный 32мм | Двухкамерный 40мм |
| Стеклопакет  дополнительно | - | Энергосберегающее стекло | Энергосберегающее стекло  Мультифункциональное стекло |
| Фурнитура  базовая комплектация | ACCADO (Турция) | ACCADO (Турция) | MACO (Австрия)  SIEGENIA (Германия)  Микролифт, блокиратор ошибочного открывания,  функция микропроветривания |
| Технология greenlein (без свинца) |  |  |  |
| Тепло- и звукоизоляция | средняя | средняя | высокая |
| Возможность ламинации | - |  |  |
| Область применения | * остекление балконов и лоджий * хоз. постройки * производственные помещения * перегородки * дачные дома, бани, веранды | * квартиры * загородные дома * производственные, офисные помещения * учебные и медицинские учреждения | * коттеджи * квартиры * частные дома |